**Тест №6**

**Помехоустойчивость и достоверность**

Электрическая связь определяется отношением:

а) напряжения, действующему во влияющей цепи к наведенному току в подверженной влиянию цепи

б) наведенного тока в подверженной влиянию цепи к напряжению, действующему во влияющей цепи

в) электродвижущей силы, наведенной в подверженной влиянию цепи, к току во влияющей цепи

Магнитная связь - это

а) отношение ЭДС, наведенной в подверженной влиянию цепи, подверженной влиянию

б) Это отношения входного напряжения на выходное

в) Нет верного ответа

Помехоустойчивость линии зависит от …

а) типа используемой физической среды

б) средств экранирования

в) подавление помех всей линии

г) все варианты

Значение достоверности передачи данных в 10-4 говорит о том, что в среднем из \_\_\_ бит искажается значение одного бита.

 а) 100 бит

 б) 1000 бит

 в) 10000 бит

 г) 100000 бит